**Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент**

*Название анг.:* Hexagonal hot-rolled steel bars. Dimensions

*Описание документа:* Настоящий стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат шестигранного сечения диаметром вписанного круга d от 8 мм до 103 мм включительно

*Текст документа в графическом изображении (в других форматах поищите на* [*форуме*](http://www.gosthelp.ru/phpBB3/)*):*   
  
  
  
  
  
  
  
